# Checklista inför saneringsarbete

Vid sanering av båtbotten är det ytterst viktigt att du skyddar dig själv och miljön. Se över samtliga punkter nedan innan saneringsarbetet påbörjas. Ifylld blankett lämnas till miljökontoret (se kontaktuppgifter längst ned).

|  |  |
| --- | --- |
| Datum för sanering | Klicka eller tryck här för att ange datum. |
| Namn på båtklubb | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Namn på båt/båtägare | Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 

## Vilken saneringsmetod används?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skrapning | Slipning | Färgborttagning |
| Blästring (Sand, Is, Torr, Vatten) | | Annat, Klicka eller tryck här för att ange text. |

**Oavsett vilken metod man använder ska den omgivande miljön, ens egen och andra människors hälsa skyddas. Vid allt saneringsarbete som orsakar spridning av luftburna partiklar (inklusive vattenaerosoler) ska marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt båtens tak täckas och vara tättslutande. Tänk även på att vidta tillräckliga skyddsåtgärder genom exempelvis val av lämplig väderlek och beredskap att hantera tillbud och olyckor i tid.**

## Utförs saneringen av en firma eller av båtägaren själv?

|  |  |
| --- | --- |
| Firma | Annat, Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Båtägaren själv |  |

## Vilka skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning av föroreningar?

* **Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att förhindra spridning av föroreningar till människa** (*Används skyddshandskar, skyddsoverall, andningsmask, skyddsglasögon? Följs rekommendationerna för den valda saneringsmetoden? Följs anvisningar enligt säkerhetsdatablad?)*

Klicka eller tryck här för att ange text.

**Om du ska utföra saneringen själv är det viktigt att använda lämplig skyddsutrustning, exempelvis andningsskydd (av rätt klass), skyddskläder- och handskar, skyddsglasögon samt skyddsskor.**

* **Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att förhindra spridning av föroreningar till miljön** *(Hur skyddas marken? Hur förhindras spridning av eventuell damm? Hur förhindras att ämnen läcker ut i miljön? Är båten innesluten? Tät inneslutning?)*

Klicka eller tryck här för att ange text.

**Förhindra spridning av exempelvis damm, kemikalier och restprodukter till mark, luft och omgivande miljö. Detta kan exempelvis ske genom att täcka in båtens undersida, genom att täcka in sidorna och marken så att det blir som ett tält som man kan stå i (behovet av intäckning varierar beroende på metod som används vid saneringen).**

* **Beskriv hur avfallshanteringen ser ut** *(Gäller både färgrester och eventuellt vatten som används vid saneringsarbetet. Markeras dessa som farligt avfall? Transporteras dessa av en godkänd transportör? Lämnas det farliga avfallet till en godkänd mottagare?)*

Klicka eller tryck här för att ange text.

**Det farliga avfallet ska omhändertas av en godkänd transportör/mottagare.**

**Kommentarer/Övrigt**

Klicka eller tryck här för att ange text.

**Välkommen att höra av dig om du har några frågor!**

Florencia Pino Méndez

Miljöinspektör

Miljökontoret

Tel: 08-523 012 28

E-post: [florencia.pino-mendez@sodertalje.se](mailto:florencia.pino-mendez@sodertalje.se)